**LEER OBLIGATORIAMENTE ANTES DE ACTUALIZAR AP/CPE A TR**

V01

# Actualizar.

Para actualizar el equipo a la última versión en su modo TR se deberá de acceder a él con el proceso normal indicado en el manual de usuario del propio producto.

Seguidamente accederemos al menú para actualizar el propio equipo y seguiremos los siguientes pasos:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Sitio web

Descripción generada automáticamente

1. Pulsamos en **ADMINISTRAR**
2. Seguidamente pulsamos en **ACTUALIZAR**
3. Pulsamos seleccionar archivo y buscamos el archivo en nuestro PC.
4. **IMPORTANTE**: Habilitar siempre el check de “Restaurar la configuración de fabrica” para que realice un reinicio limpio del sistema con la nueva versión.
5. Finalmente pulsamos **ACTUALIZAR** y esperamos a que finalice el proceso.

Una vez finalizado el proceso deberemos de configurarlo según el manual de usuario y según el equipo al que hayamos actualizado:

* TR750: [TR 750 - Ekselans by ITS](https://www.ek.plus/product/tr-750/)
* TR1200: [TR 1200 - Ekselans by ITS](https://www.ek.plus/product/tr-1200/)
* TR1200OLP: [TR 1200 OLP - Ekselans by ITS](https://www.ek.plus/product/tr-1200-olp/)

Para cualquier duda sobre **Firmware** podéis contactar al correo [**soporte@ek.plus**](mailto:soporte@ek.plus)**. Contraseña para descomprimir el FIRMWARE: leidomanualek.**